**طریقه کد دهی ریموت v2**

پس از نصب کیت mr2  بر روی برد v2، شما بایستی دکمه p1 که بر روی کاور طوسی رنگ گیرنده قراردارد کلیک نمایید تا چراغ LED زیر کاور روشن شود و پس از چند ثانیه شروع به چشمک زدن کند.

باید در نظر داشته باشید گیرنده ریموت v2  می تواند تا 4 کانال را کد بگیرد و LED نشانگر گیرنده ریموت V2  با تعداد چشمک زدن خود، کانال متناظر را نمایش می دهد. به عبارت دیگر شما برای کد دهی کانال یک باید در نظر داشته باشید که این LED یکبار چشمک برند، برای کانال دوم، دوبارچشمک بزند. برای تغییر هر کانال شما باید یکبار دکمه P1  بر روی گیرنده را فشار دهید.

**فرآیند کد  دهی ریموت**

پس از اینکه با تعداد چشمک زدن LED روی گیرنده ریموت V2 ، آشنا شدید حال برای کد دادن ریموت کار بسیار ساده ای در پیش دارید فقط کافی است در حین چشمک زدن LED، دکمه ای از ریموت را که می خواهید کد بگیر یک ثانیه فشار دهید تا چراغ ثابت شود. پس از خاموش شدن LED ریموت شما بر روی گیرنده کد گرفته است و از این طریق می توانید به برد دستگاه فرمان ارسال کنید.

**طریقه پاک کردن ریموت وی تو**

شما می توانید کلیه ریموتهای کد گرفته بر روی برد را به راحتی پاک نمایید، برای  این هدف بایستی برق برد را قطع نمایید، سپس دکمه P1  را فشرده نگهدارید و برق برد را وصل کنید. پس از وصل کردن برق در صورتیکه دکمه P1  را نگهداشته باشید کلیه ریموتها از روی برد پاک شده اند.